***Приложение 2***

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | **Офтальмоскоп** **Производитель****Регистрация** |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ* *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(штука)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Офтальмоскоп | Оптическая система: АсферическаяОсвещение: LEDHQКорректирующие линзы: От - 35 до + 40 дптр,Не менее 27 диоптрических положений,Не менее 27 линз.Защита от пыли: ПыленепроницаемыйМатериал корпуса: АлюминийТип инструмента: ProfessionalАпертуры: С бескрасным фильтромЩель, фиксационная звезда с линейкой, кобальтовый голубой фильтр, большой круг и малый, полукруг. | 3 |
| 2 | Перезаряжаемая рукоятка | Рукоятка для зарядки USB  | 3 |
|  | USB-кабель и блок питания | Кабель и блок питания для перезаряжаемой рукоятки | 3 |
|  |  |  |  |
| *Дополнительные комплектующие* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Проверьте исправность работы прибора перед использованием. Не используйте прибор при наличии видимых повреждений. Не используйте прибор во взрывоопасной или насыщенной кислородом среде. Не модифицируйте прибор. Используйте только оригинальные части, запасные детали и аксессуары. Ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами. |
| **4** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» акимата города Астана. |
| **5** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 60 календарных днейАдрес: Проспект Мангилик Ел,16/1 |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев*.* Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |
| **7** | **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | Доставка, пуско-наладка. Инсталляция, первичная настройка и ознакомительное обучение должны быть произведены специалистом поставщика, сертифицированным от завода производителя. |